**Formulaire de suivi de panne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lieu de l’intervention | Installation électrique | Délais de restitution |
| Zone traitement de l’eau de la société | Riskelec | 30 min |

**Situation actuelle de l’équipement :**

**En fonctionnement A l’arrêt Sous tension Hors Tension**

**Présence de pièces nues sous tension : Non Oui, lesquelles :**

**Mesure particulière à mettre en œuvre sur l’équipement :**

Lorsque je dois intervenir hors tension, je coupe le circuit avec le disjoncteur Q1 et appui sur l’arrêt d’urgence.

Lorsque je dois intervenir en présence de tension pour effectuer des vérifications, je dois utiliser mes équipements de protection individuelle EPI


**Défauts constatés :**

Après avoir mis l’installation sous tension, je constate :

- que lorsque que le niveau de l’eau est atteint et détecté par le capteur, le voyant présence d’eau ne s’allume pas sur la porte de l’armoire

- que le reste de l’installation (compresseur et autres voyants) fonctionne correctement

**Photo/schéma de la zone en défaut :**



**Début de l’intervention : Le …/…/… à …h…min**

**Fin de l’intervention : Le …/…/… à …h…min**

**Chargé d’intervention :**

**Nom :** ………………………..

**Signature :**