**Historique de pannes : *RISKELEC***

**Photo du système**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Historique des interventions** | | | **Système : RISKELEC** | | |
| Date | Nom de l’intervenant | Heure d’arrivée et  de départ | | Intervention effectuée | Observations |
| 19/04/16 | Monsieur Patrick | Arrivée à : 11h45min  Départ à : 12h15 min | | Changement de l’arrêt d’urgence contact de porte | Changement des contacts suite à l’arrachement de la serrure |
| 26/08/16 | Monsieur Durant | Arrivée à : 15h45 min  Départ à : 17h00 min | | Changement de flotteur dans la cuve de suppression | La captation de la hauteur d’eau n’était plus prise en compte |
| 15/12/17 | Monsieur André | Arrivée à : 07h15 min  Départ à : 07h45 min | | Changement des fusibles de Q0 et resserrage des connexions | Un fusible était HS à cause d’un court-circuit sur la phase 2 |
| 10/09/18 | Dupont Roger | Arrivée à : 13h30 min  Départ à : 13h45min | | Remplacement  du voyant de MST | L’information de mise sous tension par le voyant n’était plus assurée |
|  |  | Arrivée à : ……h ……min  Départ à : ……h ……min | |  |  |
|  |  | Arrivée à : ……h ……min  Départ à : ……h ……min | |  |  |

