**Formulaire de suivi de panne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lieu de l’intervention | Installation électrique | Délais de restitution |
| Chez le client | Entreprise BARTHEL | 1h |

**Situation actuelle de l’équipement :**

**En fonctionnement A l’arrêt Sous tension Hors Tension**

**Présence de pièces nues sous tension : Non Oui, lesquelles :**

**Mesure particulière à mettre en œuvre sur l’équipement :**

Lorsque je dois intervenir hors tension, je coupe le circuit avec le disjoncteur Q0 et appui sur l’arrêt d’urgence.

Lorsque je dois intervenir en présence de tension pour effectuer des vérifications, je dois utiliser mes équipements de protection individuelle (EPI)


**Défauts constatés :**

Après avoir mis l’installation sous tension, je constate :

- que le circuit minuterie commandé par les 3 boutons poussoirs S4, S5 et S6 alimentant les deux lampes L2 et L3 fonctionne correctement.

- que le circuit va et vient commandé par les deux interrupteurs S2 et S3 alimentant la lampe L1 ne fonctionne pas (la lampe ne s’allume pas, quelle que soit la position des interrupteurs).

**Photo/schéma de la zone en défaut :**



**Chargé d’intervention :**

**Début de l’intervention : Le …/…/… à …h…min**

**Nom :** ………………………..

**Signature :**

**Fin de l’intervention : Le …/…/… à …h…min**